**Vorlage für Erstellung Leistungserklärung für Gesteinsbaustoffe nach harmonisierten Normen**

* Im Falle von Produkten nach harmonisierten (bezeichneten) Normen ist ab 01.07.2015 bei jeder Einzellieferung bzw. für jedes Los seitens des Herstellers für das gelieferte Produkt eine Leistungserklärung zur Verfügung zu stellen. Leistungserklärungen können ab sofort ausgestellt werden. Bis zum 30.06.2015 sind von den Kunden auch noch Konformitätserklärungen zu akzeptieren. Die Leistungserklärung ersetzt ab 01.07.2015 die Konformitätserklärung.
* Die nachstehende Vorlage erlaubt es, die Leistungserklärungen von vier Produkten, die nach der gleichen Bauproduktenorm hergestellt werden, auf einem A4-Blatt zu erfassen (z. B. Gesteinskörnungen für Beton der Korngruppen 0/4 mm, 4/8 mm, 8/16 mm und 16/32 mm). Selbstverständlich kann die analoge Darstellung grundsätzlich für eine beliebige Anzahl Produkte nach der gleichen Norm angewendet werden.
* Es wird empfohlen, in der Kopfzeile der Leistungserklärung das Firmenlogo anzubringen.
* Die Leistungserklärung ist in gedruckter oder elektronischer Form zur Verfügung zu stellen. Allerdings kann ein Abnehmer eine gedruckte Form verlangen (BauPV, Art.9).

Die Bedingungen für die Zurverfügungstellung der Leistungserklärung auf einer Webseite werden vom Gesetzgeber noch festgelegt. Dies gilt ebenfalls für deren Aufbewahrungsfristen ab Inverkehrsetzung und die zugehörigen technischen Dokumentationen (BauPV, Art. 9).

**Leistungserklärung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. Leistungserklärung** | **a)** |
| 1. **Kenncode des Produkts**
 | **b)** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. **Verwendungszweck des Produkts**
 | **c)** |
|  |  |  |  |  |
| 1. **Hersteller**
 | **d)** |
|  |  |  |  |  |
| 1. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**
 | **e)** |
|  |  |  |  |  |
| **6.a) Harmonisierte Norm****Notifizierte Zertifizierungsstelle** | **f)**NB 2115 |
|  |  |  |  |  |
| 1. **Erklärte Leistungen**
 |
| **Kenncode des Produkts** | **b)** |  |  |  |
| **Merkmale** | **Leistung** |
| **g)** | **h)** | **i)** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die obengenannte Herstellerin verantwortlich.

|  |  |
| --- | --- |
| [Ort], [Datum] | [Vorname Name][Funktion][Unterschrift] |

**Legende:**

1. Eindeutige Nr. der Leistungserklärung für das betreffende Produkt. Die Nr. kann aus einer Buchstabenkombination mit Zahlen oder nur aus Zahlen bestehen und kann vom Hersteller beliebig gewählt werden.
2. Als Kenncode des Produkts ist z. B. die Preislistenbezeichnung einzusetzen. Der Kenncode muss eindeutig sein.
3. Kurzbeschrieb, wofür das Produkt verwendet werden kann gemäss Anhang ZA.1 der massgebenden harmonisierten Norm. Z. B. im Falle von SN EN 12620 „für die Herstellung von Beton zur Verwendung in Gebäuden, Strassen und anderen Ingenieurbauwerken“.
4. Name und vollständige Adresse des Herstellers.
5. Das Bewertungssystem ist der massgebenden Bauproduktenorm zu entnehmen (z. B. für Gesteinskörnungen „2+“).
6. Z. B. SN EN 12620:2002+A1:2008 (Normbezeichnung mit Ausgabejahr)

Die Nummer der notifizierten Stelle gilt für den SÜGB.

1. Auflistung der Kenngrössen, die gemäss dem nationalen Anhang für ein Produkt gefordert werden, der zur unter 6.a) angegebenen Norm gehört.
2. Masseinheit der zugehörigen Wertangabe (z. B. „kg/m3“).
3. Von Produkt erfüllte Bezeichnung, Kategorie, angegebener Wert oder Schwellenwert. Es handelt sich dabei um die Angaben, die für ein Produkt im Nationalen Anhang unter „Anforderungen / Eigenschaften“ gefordert werden. Wenn zu einem Merkmal keine Produktleistung erklärt wird, ist die Angabe „NPD“ (No Performance Determined) zu machen.