**Déclaration et avis de livraison de matériaux d'excavation**

# Il est de plus en plus fréquent que des matériaux pollués soient excavés lors de travaux de construction. Cette déclaration doit garantir que seuls des matériaux d'excavation non pollués au sens de l'art. 17, al. 1b de l'Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED) soient livrés aux sites de réception correspondants. Il s'agit de matériaux terreux, sableux, pierreux et rocheux d’origine naturelle, ne contenant aucun déchet urbain, vert ou de chantier (p. ex. bois, restes de maçonnerie) et qui ne dépassent pas les valeurs limites imposées par l'annexe 3, al. 1 de l'OLED.

**A remplir et à confirmer avant la livraison des matériaux d'excavation**

Désignation du chantier \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rue / N° parcelle \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lieu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Période de livraison du\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ au\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Quantité totale env. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m³ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Type de matériau (propriétés physiques)  rocheux  terreux  boueux  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

• **La surface ou une partie de celle-ci est-elle enregistrée au cadastre cantonal des sites pollués?**  Oui  Non

• **Les matériaux d'excavation proviennent-ils d'une ancienne carrière, d'un remblai** **ou d'une décharge qui contient autre chose que des matériaux d'excavation non pollués?**  Oui  Non

• **Les matériaux d'excavation proviennent-ils d'une surface qui était autrefois construite ou** **qui servait au stockage, etc., c.-à-d. qui n'est plus une prairie verte vierge?**  Oui  Non

• **D'autres causes pourraient-elles avoir causé une pollution comme, p. ex. la proximité immédiate d'une voie ferroviaire ou d'une autoroute?**  Oui  Non

• **Les matériaux d'excavation proviennent-ils d'une surface envahie par des plantes néophytes ? (par exemple la Renouée du Japon: racines germinatives jusqu'à 3 m de profondeur)**  Oui  Non

**Si la réponse à une ou plusieurs questions est «oui», un laboratoire reconnu doit apporter la preuve, avant la livraison des matériaux d’excavation, que ceux-ci répondent aux exigences de qualité.**

S'il est constaté, durant les travaux d'excavation, que les matériaux contiennent des corps étrangers, ont une coloration particulière, dégagent des odeurs suspectes ou présentent d'autres signes de pollution, il convient de stopper immédiatement les transports d'évacuation et d'informer le site de réception ainsi que les autorités compétentes.

**En signant le présent formulaire, les responsables confirment que seuls des matériaux d'excavation non pollués au sens de l’annexe 3, al. 1 de l'Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED) seront livrés. Les coûts générés par des livraisons non conformes, notamment les coûts pour une élimination appropriée de tels matériaux et toutes les dépenses y afférentes, seront facturés.**

Maître d'œuvre/direction des travaux Fournisseur/transporteur

Nom / Société \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NPA, Lieu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsable \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date/Signature \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La présente déclaration et avis doit être remis ou envoyé au site de réception avant la première livraison (fax 000 000 00 00 / e-mail example@example.ch). En l'absence de déclaration/avis, la réception des matériaux peut être refusée. La déclaration/avis vaut également pour les petites quantités.